**COMPRA DIRECTA N° 16/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle Aproximado | Cantidad |
| **1** | Cardiotocógrafo (Monitor Fetal) con impresora: Display LED o LCD. Debe poseer alarmas de taquicardia y bradicardia con umbrales variables. De Tecnología Doppler Dual Pulsado. Frecuencia de Ultrasonido: 1 MHz. El rango de Frecuencia Cardíaca Fetal debe estar entre 50 a 240 bpm. Debe incluir: Transductor plano para medir actividad uterina (CU) de Frecuencia: DC-0.5 Hz. Debe poseer rango de referencia de control de medición. Impresión automática. Accesorios a incluir: Transductor Ultrasonido Doppler. Transductor para CU. 2 resmas de papel de impresión. Fuente de alimentación con cable 220 VCA. 1 envase de gel. Manual de usuario en español. Bolso para transporte. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública