**LICITACION PUBLICA N° 07/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reng** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 1 | Lector de código tipo Honeywell Genesis 7580 gs. | 70 |
| 2 | Computadoras completas con las siguientes caracteristicas: | 30 |
| -Microprocesador tipo Intel Core i3-8100 o superior calidad/rendimiento. |
| -Memoria RAM tipo DDR4 – 2400 MHz o superior, con capacidad de 4 GB. |
| -Disco rígido de 1TB, 7200rpm, 64MB de cache, SATA3 o superior capacidad/velocidad/cache |
| -Controladora de video integrada on-board. |
| -Audio integrado on-board. |
| -Placa de red LAN integrada on-board, con capacidad mínima 10/100Mbs. |
| -Teclado QWERTY en español, marca reconocida. |
| -Lectograbadora de DVD. |
| -Mouse óptico, marca reconocida. |
| -Motherboard que cumpla con: |
|  Al menos cuatro (4) puertos USB disponibles, con al menos dos (2) puertos 3.0.  |
|    Salida de video VGA y HDMI. |
| -Al menos dos (2) puertos USB deberá estar al frente del gabinete. |
| -Un (1) puerto D-SUB 15 para VGA/SVGA/XGA (conexión al monitor). |
| -Monitor LED 19” marca reconocida. |
| -Una (1) ranura de expansión tipo PCI-E 16x. |
| -Sistema operativo Windows 10 64 bits Professional, en español, con licencia original, preactivado de fábrica a nombre del Ministerio de Salud Pública – San Juan. |
| -Software de recuperación preinstalado o en CD/DVD, que permita recuperar el S.O. y configuraciones de fábrica, sin intervención del usuario salvo para iniciar el proceso. |
| -Dispositivo de seguridad física que impida la apertura del gabinete del CPU. |
|  |
| 3 | Placa de red WiFi PCI-Express 1.x 300Mbps | 30 |
| 4 | Impresora láser monocromática multifunción tipo RICOH MP 402 SPF | 15 |
| 5 | Bandeja oficio para impresora cotizada en renglón 4 | 15 |
| 6 | Tóner original para impresora cotizada en renglón 4 | 60 |
| 7 | Drum kit para impresora cotizada en renglón 4 | 30 |
| 8 | Impresora láser monocromática (preferentemente que use los mismos insumos que la impresora cotizada en ítem 4) tipo RICOH SP 4520DN | 30 |
| 9 | Tóner original para impresora cotizada en renglón 8 | 120 |
| 10 | Drum kit para impresora cotizada en renglón 8 | 60 |
| 11 | Cables USB para impresoras | 60 |
| 12 | Estabilizadores de tensión con 6 tomas tipo Estabilizador Tension Pc Atomlux 1000w 6 Salidas | 50 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública