**COMPRA DIRECTA N° 15/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reng. | Partida | Detalle | Cantidad |
| 1 | 4.3.03 | Autorefractómetro con queratómetro: Refractometría: Esfera:-0.25D ~ 22.00 D; Cilindro: 0.00D ~ \_10.00D; Distancia pupila (PD): 10mm ~ 85mm; Diámetro de la pupila mínima: 2 mm; Queratometría: Radio de curvatura: 5.0mm ~ 10.2mm; Power corneal: 33.00D 67.50D ~;Corneal Astigmatismo: 0.00mm ~ 15.0mm; Medicion del diámetro de la córnea: 2.0mm ~ 12.00mm; Datos de la memoria: 10 para cada ojo mínimo; dede contar con pantalla LCD. Debe contar con impresora interna térmica. Debe contar con salida para conexión con PC. Debe contar con software adecuado para realizar las distintas mediciones. Manuales en Idioma Español. Debe estar autorizado por ANMAT. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública