COMPRA DIRECTA N° 82/19

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle | Cantidad |
| **1** | Electrobisturí: aislado basado en microcontrolador. Con monitoreo continuo de los niveles de impedancia del paciente y capacidad de respuesta automática de potencia ante los cambios en la densidad del tejido. Activación de salida manual y a pedal con modos monopolar (con salida aislada); y bipolar (con una potencia aprox. de 70 W). Con distintos modos de corte con rango de potencias aproximadamente entre 200 W y 300 W. Con distintos modos de coagulación con potencias aprox. 120 W. Alimentación 220 VCA – 50 Hz. Debe incluir pedal mopolar y bipolar, adaptador, placa paciente, cable para placa paciente, cable de alimentación, manual técnico y de usuario en idioma español. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública